Segmentación de LA red, es importante no solo por un tema de seguridad sino también por tráfico.

Transferis información tiene un Costo.

A nivel de routing se trabajan con distintos protocolos

La velocidad de transferiancia de datos la define el dispositivo receptor de menor protocolo. Por mas que yo tenga contrtada mucha velocidad y tenga fibra óptica y el mejor wifi, si mi teléfono recibe poco entonces esas será la velocidad.

Al oscuro y al tanteo no hay culo feo

Habló de fibra óptica, monomodo y multimodo

La fibra es mas barata que el cobre

Habló de que cada par de hilo de fibra optiva va a un switch (no entendi), si tenes que hilos necitas 15 switches

Tabla ARP

La red converge cuando todos…

Si la suerte te da la espalda tocale el culo